**Załącznik nr 1**

Dotyczy :

„Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do obiektu Hostel Guido należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1 | ŁÓŻKO POJEDYŃCZE Z MATERACEM 204/96 | Szt. | 44 |
| 2 | SZAFKI NOCNE/ PRZYŁÓŻKOWE | Szt. | 44 |
| 3 | SZAFY UBRANIOWE 140/200/60 | Szt. | 11 |
| 4 | STOŁY DO POKOI MNIEJSZE 80/80/75 | Szt. | 7 |
| 5 | STOŁY DO POKOI WIĘKSZE 120/60/75 | Szt. | 4 |
| 6 | STOŁY DO SALI KONFERENCYJNEJ 120/60/75 | Szt. | 9 |
| 7 | STOŁY DO JADALNI 140/80/75 | Szt. | 8 |
| 8 | REGAŁ ZAMKNIĘTY 80/204/45 | Szt. | 5 |
| 9 | REGAŁ OTWARTY 80/204/45 | Szt. | 5 |
| 10 | SZAFKA KUCHENNA GÓRNA -40 cm x 60 cm | Szt. | 1 |
| 11 | SZAFKI KUCHENNE GÓRNE-30 cm x 60 cm | Szt. | 4 |
| 12 | SZAFKI KUCHENNE GÓRNE -60 cm x 60 cm | Szt. | 2 |
| 13 | SZAFKI KUCHENNE GÓRNE-80 cm x 60 cm | Szt. | 1 |
| 14 | SZAFKA KUCHENNA DOLNA Z SZUFLADAMI-30 cm x 83 cm | Szt. | 1 |
| 15 | SZAFKI KUCHENNE DOLNE – 40 cm x 83 cm | Szt. | 2 |
| 16 | SZAFKI KUCHENNE DOLNE -60 cm x 83 cm | Szt. | 6 |
| 17 | SZAFKA KUCHENNA DOLNA -80 cm x 83 cm (szafka po zlew) | Szt. | 1 |
| 18 | 363 cm x 60 cm – blat w całości niedzielony z dwoma otworami na zlewy) | Szt. | 1 |
| 19 | 192 cm 60 cm – blat w całości niedzielony | Szt. | 1 |
| 20 | Szafa aktowa 800 x 420 x 1850 mm | Szt. | 1 |
| 21 | Kontener szufladowy 428 x 600 x 540 | Szt. | 2 |
| 22 | Krzesło obrotowe biurowe CZARNE | Szt. | 3 |
| 23 | Krzesła do pokoi z tapicerowanym siedziskiem | Szt. | 45 |

1. **Stoły**

**Rozmiary stołów zostały podane w zestawieniu ilościowym.**

1. Stoły do pokoi Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej spełniającą normę E1, grubości min 22 mm, pokryty laminatem typu HPL o grubości min 0,40 mm w kolorze płyty SONOMA TRUFEL
2. Krawędź stołu do pokoju trwale zabezpieczona doklejką PCV o grubości min 2,0 mm w kolorze blatu SONOMA TRUFEL
3. Konstrukcja powinna składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi stołu.
4. prostokątne stoły konferencyjne oraz stoły do jadalni, powinny wykonane na stelażu stalowym z profilu 50 x25 mm nogi kwadratowe 50x50mm.
5. Stoły konferencyjne oraz do jadalni Lakierowane proszkowo na kolor szary lub grafitowy, regulacja nóżek, nogi odkręcane
6. płyta stołu konferencyjnego oraz do jadalni powinna być obustronnie laminowana w kolorze Buk obrzeże PVC
7. rozmiary poszczególnych stołów to (długość/szerokość/wysokość) :

* stół mniejszy wymiary: 80 cm x 80 cm x 75 cm ,kolor sonoma trufel
* stół większy wymiary:120 cm x 60 cm x 75 cm ,kolor sonoma trufel
* stół do Sali konferencyjnej wymiary:120 cm x 60 cm x 75 cm, kolor buk bawaria
* stół do jadalni wymiary: 140 cm x 60 cm x 75 cm, kolor buk bawaria

1. **Szafy ubraniowe**

Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność wskazane jest, aby szafy były są klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.

1. Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej grubości min 18mm, obrzeża klejone ABS 2 mm w kolorze płyty takiej samej jak w przypadku szafek nocnych, łóżek oraz stołów- SONOMA TRUFEL
2. Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min 22mm
3. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min 12 mm
4. Obudowa, półki, plecy i drzwi w kolorze SONOMA TRUFEL.
5. Półki powinny być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
6. Szafy wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego o wysokości min 8 cm
7. Szafy powinny posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia
8. Możliwość złożenia oferty szaf z tylko z drzwiami uchylnymi.
9. Każda szafa powinna składać się z trzech równych części. Przedzielonych płytą, od góry powinna znajdować się półka, poniżej miejsce na wieszanie oraz od dołu również półka.
10. W przypadku drzwi(3 szt)należy zamontować w każdych drzwiach solidny zamek patentowy na kluczyk (minimum 2 komplety)
11. Wymiary szaf 140 cm/200 cm/60 cm (szerokość/wysokość/głębokość)
12. **Krzesła do pokoi**
13. Wszystkie krzesła powinny się sztaplować
14. Krzesła mają tapicerowane tylko siedzisko
15. Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych okrągłych
16. Wszystkie spawy powinny być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu).
17. Stopki muszą być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę,
18. Stelaż powinien być mocowany do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące (widoczna lita sklejka),
19. Do stelaża powinny być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu
20. Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej sklejki,
21. Sklejka użyta do produkcji powinna być wykonana w całości z drewna brzozowego w kolorze sonoma trufel.
22. Sklejka powinna być zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Grubość sklejki powinna zmniejszać się w sposób płynny od 10 mm na siedzisku do 6 mm w górnej części oparcia lub może być stała na całym kubełku w zakresie min. 10 mm.
23. Kształt siedziska i oparcia powinien być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia,
24. Tapicerka powinna być wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tyś cykli w skali Martindala) w kolorze szarym.

**4.Blaty**

Blaty powinny mieć grubość 38mm, oklejone laminatem typu HPL w technologii postforming. Kolor blatów :GRAFIT.

Wymiary blatów:

* 363 cm x 60 cm (blat w całości, niedzielony do wycięcia będą 2 otwory na zlew i umywalkę )
* 192 cm x 60 cm (blat w całości, niedzielony)

**5.Łóżka**

1. Łóżko powinno zawierać głęboką szufladę wysuwaną na kółkach.
2. Konstrukcja powinna być wykonana z wysokiej jakości płyty MDF charakteryzującą się wytrzymałością oraz łatwością w utrzymaniu czystości.
3. Łączenie łóżka powinno być wykonane za pomocą śrub młoteczkowych co daje gwarancję wysokiej wytrzymałości i stabilności łóżka.
4. Łóżko powinno zawierać materac bonellowy wraz z pokrowcem posiadającym zamek, dzięki któremu można go zdjąć w każdej chwili do prania.
5. Kolorystyka łóżka powinna być utrzymana w kolorach SONOMA TRUFEL ,tak samo jak szafy, szafki nocne oraz stoły
6. Wymiary łóżek to 204 cm x 96 cm/ powierzchnia spania 200 cm /90 cm

**6.Szafki nocne:**

1. Szafki wykonane z płyty meblowej spełniającej normę E1, identycznej jak szafa Minimalna grubość płyty meblowej to 18mm, wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone PCV grubości min 0,6mm w kolorze płyty.
2. Szafka powinna posiadać niewielką wnękę w górnej części szafki minimum na 15 cm od góry.
3. Także praktyczną część z 1 półką zamykaną drzwiami.
4. Kolorystyka jak w wypadku łóżek, szaf oraz stolików SONOMA TRUFEL.
5. Wymiary to 41 cm/53 cm/ 39 cm (szerokość/głębokość/wysokość)

**7.Szafki kuchnia:**

**rozmiary szafek podane w tabelce ilościowej**

Zabudowy wykonane zgodnie projektem z płyty meblowej spełniającej normę E1. Minimalna grubość płyty meblowej to 18mm, wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone PCV grubości min 0,6mm w kolorze płyty.

Kolorystyka BUK BAWARIA

Dopuszcza się wykonanie pleców z płyty typu HDF grubości min 3mm.

Fronty w dowolnym stylu do wyboru przed realizacją .

W jednym z blatów powinny znaleźć się dwa otwory pod umywalki, zabezpieczone w miejscu cięcia przed wilgocią.

**8.Regały otwarte i zamknięte**

1. Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej grubości min 18mm, obrzeża klejone ABS 2 mm ,Półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min 22mm
2. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min 12 mm
3. Obudowa, półki, plecy i drzwi w kolorze buk bawaria
4. Regulacja wysokości półek skokowo co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej)
5. Półki powinny być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
6. Szafy wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego o wysokości min 8 cm
7. Szafy powinny posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia
8. Każda półka powinna być w jednakowej odległości od siebie
9. W przypadku regałów z drzwiami należy zamontować zamek z kluczykami patentowymi ( 2 komplety kluczy)
10. Wymiary regałów 80 cm / 205 cm/ 45 cm/ (szerokość/wysokość/ głębokość)- wymiary takie same dla regałów otwartych jak i zamkniętych.

**9. Szafa aktowa**

1. wymiary szafy 800 x 420 x 1850 mm;
2. szafa wyposażona w cztery półki z równomiernym podziałem na segregatory;
3. korpus szafy, wieńce górne i dolny, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia Havana
4. do oferty dołączy certyfikat zgodności z normą EN 14322 - płyta typ P2 w klasie higieniczności E1;
5. plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze płyty;
6. wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty;
7. szafa wyposażona w zamek meblowy SISO;
8. szafa wyposażona w stopki poziomujące wysokości 30 mm;

**10. Kontener szufladowy**

1. Wymiary kontenera 428 x 600 x 540
2. kontener wykonany z płyty melaminowanej grubości 18 mm o podwyższonej klasie ścieralności A3; wieniec górny gr. 25 mm;
3. krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV 2 mm w technologii LaserTec (laserowo wtapianym w płytę);
4. kontener wyposażony w boczne listwy uchwytowe, spełniające funkcję hamującą i odbijakową;
5. każda szuflada wyposażona w prowadnicę gazową z hamulcem;
6. blokada wysuwu kilku szuflad w tym samym czasie;
7. zamek centralny trzypunktowy z dwoma numerowanymi kluczami (jeden łamany);
8. korpus, ściana tylna i wieniec dolny - płyta meblowa w kolorze białym;
9. fronty wykonane z płyty meblowej w kolorze czereśnia Havana

**11.Krzesło obrotowe biurowe CZARNE**

1. siedzisko tapicerowane - tkanina EVO EV-23 lub równoważna ;
2. oparcie siatkowe;
3. mechanizm z regulacja wysokości 130 mm, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia do ciężaru siedzącego;
4. baza pięcioramienna w kolorze czarnym;
5. kółka uniwersalne do podłóg twardych i miękkich;
6. podłokietniki regulowane góra-dół w zakresie 80 mm;