**Załącznik nr 1**

Dotyczy :

„Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do obiektu Hostel Guido należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| 1 | ŁÓŻKO POJEDYŃCZE Z MATERACEM 204/96 | Szt. | 44 |
| 2 | SZAFKI NOCNE/ PRZYŁÓŻKOWE | Szt. | 8 |

**5.Łóżka**

1. Łóżko powinno zawierać głęboką szufladę wysuwaną na kółkach w całości spod łóżka.
2. Konstrukcja powinna być wykonana z wysokiej jakości drewna sosnowego charakteryzującą się wytrzymałością
3. Łączenie łóżka powinno być wykonane za pomocą śrub młoteczkowych co daje gwarancję wysokiej wytrzymałości i stabilności łóżka.
4. Łóżko powinno zawierać materac bonellowy wraz z pokrowcem posiadającym zamek, dzięki któremu można go zdjąć w każdej chwili do prania.
5. Kolorystyka łóżka powinna być utrzymana w kolorach klon ewentualnie bardzo jasny odcień drewna czyli sosna naturalna
6. Wymiary łóżek to 204 cm x 96 cm/ powierzchnia spania 200 cm /90 cm

**2.Szafki nocne:**

1. Szafki wykonane z płyty meblowej spełniającej normę E1. Minimalna grubość płyty meblowej to 18mm, wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone PCV grubości min 0,6mm w kolorze płyty.
2. Szafka powinna zawierać część z 1 półką zamykaną drzwiami ( wymiary drzwi to 41 cm x 40 cm/ długość/ szerokość)
3. Wymiary szafki to 40 cm/30 cm/50 cm (szerokość/głębokość/wysokość)
4. Korpus szafki nocnej powinien być w kolorze szarym a drzwi w kolorze jasnego klonu.
5. Uchwyty powinny być metalowe.
6. Szafka powinna być na cokole z płyty w kolorze szarym,o wysokości 7 cm.