**Załącznik nr 1 – Specyfikacja – ZADANIE 1**

1. **SCENA:**

* Scena o wymiarach: 10m x 8m,
* Wymiary powierzchni na scenie (przeznaczone na występ artysty): 8m x 6m,
* Scena powinna znajdować się min. 30 cm nad poziomem widowni,
* Po lewej stronie ekranu (z perspektywy widowni) musi zostać zapewniony dostęp do

prądu (doprowadzony np. przedłużaczem),

* Zapewnienie agregatu z paliwem.

1. **NAGŁOŚNIENIE:**

* Dwa głośniki odsłuchowe skierowane w kierunku sceny,
* Muzyka do występu odtwarzana jest z ekranu.

1. **EKRAN:**

* Ekran LED lub projekcyjny o wymiarach 6m x 3m,
* Sugerowana jakość ekranu to min. P5,
* Ekran musi zostać zamontowany w centrum, przy tylnej krawędzi sceny,
* Dolna krawędź ekranu musi przylegać bezpośrednio do powierzchni sceny, ekran nie

może znajdować się ponad sceną,

* Ekran musi być nagłośniony,
* Film wyświetlany na ekranie przygotowany zostanie w formacie .mp4 lub .mov, kodek

MPEG4,

* Przed ekranem nie mogą znajdować się żadne przedmioty, ekran musi pozostać w

całości odsłonięty.

1. **OŚWIETLANIE:**

* Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Całość powinna posiadać aktualne atesty.
* Tył i boki sceny muszą być szczelnie wysłonięte czarnym nieprzeźroczystym materiałem. W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery, ani inne elementy scenograficzne zasłaniające oświetlenie.
* Stanowisko realizatora musi znajdować się na podwyższeniu minimum 0,5m**.** Podest musi być stabilny i zabezpieczony od warunków atmosferycznych, na podeście powinien znajdować się wygodny fotel/krzesło,
* Niezbędna jest obecność dwóch doświadczonych, dobrze znających system oświetlenia na danej scenie techników z firmy oświetlającej dany koncert, wyposażonych w łączność bezprzewodową.
* Sprzęt musi być gotowy do pracy na godzinę przed przyjazdem techniki.
* Konsoleta: GrandMa2 light/full oraz ChamSys MQ80.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt** | **Ilość** |
| 1 | Robe Pointe | 10 szt. |
| 2 | Hazebase Base Hazer Pro | 3 szt. |
| 3 | Martin MAC Quantum Profile | 8 szt. |
| 4 | Martin MAC Quantum Wash | 13 szt. |
| 5 | Rabe PATT 2013 | 6 szt. |
| 6 | Robe Robin 800 LEDWash | 15 szt. |
| 7 | 2lite Blinder DWE | 4 szt. |













