Załącznik nr 1

**Formularz Cenowy**

**„Sukcesywne dostawy drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Jedn.** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Wartość jednostkowa nettoPLN** | **VatPLN** | **Wartość jednostkowa bruttoPLN** |
|
|
| 1 | Kantówka 80x80 długość 4m | m3 |   |   |   |   |
| 2 | deska budowlana obrzynana calowa długość 3m | m3 |   |   |   |   |
| 3 | deska budowlana obrzynana grubości 40mm długość 4m | m3 |   |   |   |   |
| 4 | *Stojaki drewniane długości 4m średnica 16-20cm, okorowane* | szt. |   |   |   |   |
| 5 | *okorki długości minimum 140cm* | m3. |   |   |   |   |
| 6 | *Połowica z drewna iglastego okorowanego nasyconego o średnicy 9-11cm długości 120-140cm* | m3 |   |   |   |   |
| 7 | *Króciaki (kopalniaki) średnicy do 8cm, długości 120-140cm z drewna iglastego, okorowane nasycone* | m3 |   |   |   |   |
| 8 | Rozpory drewniane o długości 1,2m, średnicy Ø 0,1m (sosna) | szt. |   |   |   |   |
| 9 | Deski grubości 1 cal (15 cm/2,5 m) | m3 |   |   |   |   |
| 10 | Drewno – więźba dachowa 20x20x5 m | szt. |   |   |   |   |
| 11 | Łaty z drewna suszonego, struganego 50x70x6000 | szt. |   |   |   |   |
| 12 | Łaty z drewna suszonego, struganego 40x60x6000 | szt. |   |   |   |   |
| 13 | drewno trudnopalne okrągłe okorowane o śr 150-200 mm, klasy C40, zebezpieczone przed korozją biologiczną (druga klasa ekspozycji biologicznej) o długości 3,0m (zabezpieczenia potwierdzone certyfikatem) | szt. |   |   |   |   |
| 14 | drewno trudnopalne okrągłę okorowane o śr 150-200 mm, klasy C40, zebezpieczone przed korozją biologiczną (druga klasa ekspozycji biologicznej) o długości 4,5m (zabezpieczenia potwierdzone certyfikatem) | szt. |   |   |   |   |
| 15 | drewno trudnopalne okrągłę okorowane o śr 100-120 mm, klasy C40, zebezpieczone przed korozją biologiczną (druga klasa ekspozycji biologicznej) o długości 1,2m | szt. |   |   |   |   |
| 16 | drewno trudnopalne, połowica o grubości 80-100mm , klasy C40, zebezpieczone przed korozją biologiczną (druga klasa ekspozycji biologicznej) o długości 2,5m (zabezpieczenia potwierdzone certyfikatem) | szt. |   |   |   |   |
| 17 | Podkład kopalniany nasycony długości 1,2m, wysokość 150mm, płaszczyzna cięcia 160/240mm | szt. |   |   |   |   |
| 18 | Kantówka drewniana 50/70 o długości 2,5m | szt. |   |   |   |   |
| 19 | Kantówka drewniana 150/100 o długości 2,5m | szt. |   |   |   |   |
| 20 | Stojaki drewniane długości 4m średnica 16-20cm, okorowane nasycone | szt. |   |   |   |   |
| RAZEM \* |   | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\*Ilości wskazane w tabeli są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane wg. Potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych zadeklarowanych w Formularzu cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.

Data………………………………

……………………………………………………
Podpis i pieczątka osób(y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo.